
MI.HC2L.CON.1 A250803  
  
USB差分阻抗控制需求：90Ω  
   
层顺序：（TopLayer - Power - Single - BottomLayer）  
  
  
 bottom 层 第四层  
