机型名称：G-110bWHD-DD-C2-L12.9+16.4KC





触摸框总长度(X轴\*Y轴)：2469\*1408.5mm

备注：壁挂机 本版 X轴光莆大灯 Y轴华联大灯

转角参数：Begin（6.40mm，8.10mm）End（6.40mm，8.00mm）

X轴灯管数：22+36+36+29（剪）+22





Y轴灯管数：22+36+6（剪）+22

